**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS:**

* **NomeCamino:** campo de texto no que se incorporará a denominación do camiño cun máximo de 255 caracteres.
* **Inventario:** campo de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito que corresponderá a unha das seguintes opcións:

1. **–** Non inventariado
2. **–** Inventariado

* **Ancho\_mts**: campo de tipo dobre na que se especificará a anchura do camiño en metros cun máximo de 2 cifras na parte enteira e outras 2 cifras na parte decimal. (Exemplo: 10,50)

* **Cod\_Camino**: campo numérico de 9 díxitos que estará conformado pola combinación do Código INE do concello, composto por 5 díxitos, máis outros 4 díxitos adicionais correspondentes a un número ordinal que irá incrementándose de forma consecutiva (CodINE+0000)
* **Firme**: campo de tipo enteiro curto tipoloxía de firme do camiño que poderá tomar como valores os seguintes:

1. **–** Zahorra/terra (0 puntos)
2. **–** Formigón (5 puntos)
3. **–** Dobre ou triple tratamento superficial (5 puntos)
4. **–** Aglomerado en quente (5 puntos)

* **Estado:** campo de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente ás seguintes opcións de estado de conservación do camiño:

1. **–** Bo (0 puntos)
2. **–** Regular (25 puntos)
3. **–** Malo (50 puntos)

As características de cada un destes estados de conservación son as seguintes:

* **Bo:** o camiño non conta coa presenza de fochas ou signos de deformación ou desintegración superficial.
* **Regular:** camiños nos que en menos do 7% da superficie se observa unha ou varias das seguintes deficiencias:
  + Pavimento deformado lonxitudinal ou transversalmente ou cunha regularidade superdicial inadecuada
  + Presenza de fochas
  + Pavimento fisurado, descarnado ou en proceso de desintegración superficial
* **Malo:** camiños nos que en máis do 7% da superficie se observa unha ou varias das seguintes deficiencias:
  + Pavimento deformado lonxitudinal ou transversalmente ou cunha regularidade superdicial inadecuada
  + Presenza de fochas
  + Pavimento fisurado, descarnado ou en proceso de desintegración superficial
* **Acc\_EntSin**: campo numérico de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente a unha das seguintes opcións de rangos de poboacións ás que o camiño da acceso:

1. **–** Cero (0 puntos)
2. **–** Unha (2,5 puntos)
3. **–** Entre duas e cinco (5 puntos)
4. **–** Máis de cinco (10 puntos)

* **NHab\_Ent:** campo numérico de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente a unha das siguientes opcións de rangos de número de habitantes da totalidade de entidades de poboación ás que un camiño da acceso:

1. **–** Ningún habitante (0 puntos)
2. **–** Entre 1 e 15 habitantes (2,5 puntos)
3. **–** Entre 16 e 30 habitantes (5 puntos)
4. **–** Máis de 30 habitantes (10 puntos)

* **Acc\_ExpGan:** campo numérico de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente a se un camiño proporciona acceso directo a unha explotación agrogandeira ou non de acordo as seguintes opcións:

1. **–** Non (0 puntos)
2. **–** Sí (10 puntos)

* **ConCatSup:** campo numérico de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente a se un camiño ten conexión cunha estrada de categoría superior (Provincial, Autonómica, Nacional) de acordo as seguintes opcións:

1. **–** Non (0 puntos)
2. **–** Sí (5 puntos)

* **VariosConc:** campo numérico de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente a se a traza dun camiño discorre tan sólo por un concello ou se pola contra discorre ó longo de varios de acordo as seguintes opcións:

1. **–** Non (0 puntos)
2. **–** Sí (5 puntos)

* **Prioridade:** campo numérico de tipo enteiro curto no que tan sólo se pode incorporar un díxito correspondente a categoría de puntuación resultante de facer a suma das valoracións de tódolos campos descritos anteriormente en base 100:

1. **–** Moi alta: entre 90 e 100 puntos
2. – Alta: entre 60 e 89 puntos
3. **–** Media: entre 30 e 59 puntos
4. – Baixa: menos de 30 puntos

* **Observac:** campo de tipo texto cun máximo de 255 caracteres destinado a incorporación de calquera anotación que resulte reseñable.